OMOJOLA TEMILOLUWA OLUWATOMISIN

17/ENG04/058

ELECTRICAL/ELECTRONICS ENGINEERING

ENG281 ASSIGNMENT 3

v(t) =

110\*cos(120\*pi\*t)

dv(t) =

-13200\*pi\*sin(120\*pi\*t)

c =

 1.0000e-04

i(t) =

-(33\*pi\*sin(120\*pi\*t))/25

t =

 Columns 1 through 12

 0 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.1000 0.1100

 Columns 13 through 24

 0.1200 0.1300 0.1400 0.1500 0.1600 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2200 0.2300

 Columns 25 through 36

 0.2400 0.2500 0.2600 0.2700 0.2800 0.2900 0.3000 0.3100 0.3200 0.3300 0.3400 0.3500

vn(t) =

[ 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110]

vnn =

 Columns 1 through 12

 110.0000 -88.9919 33.9919 33.9919 -88.9919 110.0000 -88.9919 33.9919 33.9919 -88.9919 110.0000 -88.9919

 Columns 13 through 24

 33.9919 33.9919 -88.9919 110.0000 -88.9919 33.9919 33.9919 -88.9919 110.0000 -88.9919 33.9919 33.9919

 Columns 25 through 36

 -88.9919 110.0000 -88.9919 33.9919 33.9919 -88.9919 110.0000 -88.9919 33.9919 33.9919 -88.9919 110.0000

in(t) =

[ 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0]

inn =

 Columns 1 through 12

 0 2.4375 -3.9439 3.9439 -2.4375 0 2.4375 -3.9439 3.9439 -2.4375 0 2.4375

 Columns 13 through 24

 -3.9439 3.9439 -2.4375 0 2.4375 -3.9439 3.9439 -2.4375 0 2.4375 -3.9439 3.9439

 Columns 25 through 36

 -2.4375 0 2.4375 -3.9439 3.9439 -2.4375 0 2.4375 -3.9439 3.9439 -2.4375 0

p(t) =

-(726\*pi\*cos(120\*pi\*t)\*sin(120\*pi\*t))/5

pn(t) =

[ 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0]

pnn =

 Columns 1 through 12

 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166

 Columns 13 through 24

 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618

 Columns 25 through 36

 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0

plot(t,vnn,'b')

hold on

plot(t,inn,'r')

hold on

plot(t,pnn,'k')

legend('Voltage(V)','Current(A)','Power(W)')

grid on

grid minor

xlabel('Time(sec)')

ylabel('Variables')