NAME:MODILIM TOCHUKWU ADRIAN

MATRIC NUMBER: 17/ENG04/041

DEPARTMENT: ELECTRICAL ENGINEERING

ENG 281 ASSIGNMENT 3

1. commandwindow
2. clear
3. clc
4. close all
5. syms t
6. V = 110\*cos(120\*pi\*t)
7. C = 100\*10^-6
8. Q = C\*V
9. tn = 0:0.01:0.35
10. Qp = subs(Q,tn)
11. Vp = subs(V,tn)
12. current = Q/t
13. I = diff(Q)
14. In = subs(I,tn)
15. Power = I\*V
16. Pn = subs(Power,tn)
17. Pn=double(Pn)
18. figure(1)
19. plot(tn,Vp,tn,In,tn,Pn)
20. plot(tn,Vp,'blue',tn,In,'red',tn,Pn,'black')
21. axis tight
22. grid on
23. grid minor
24. xlabel('Time(sec)')
25. ylabel('Variable')
26. legend('Voltage(V)','Current(A)','Power(W)')

**ANS**

V =

110\*cos(120\*pi\*t)

C =

1.0000e-04

Q =

(11\*cos(120\*pi\*t))/1000

tn =

Columns 1 through 12

0 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.1000 0.1100

Columns 13 through 24

0.1200 0.1300 0.1400 0.1500 0.1600 0.1700 0.1800 0.1900 0.2000 0.2100 0.2200 0.2300

Columns 25 through 36

0.2400 0.2500 0.2600 0.2700 0.2800 0.2900 0.3000 0.3100 0.3200 0.3300 0.3400 0.3500

Qp =

[ 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, - (11\*5^(1/2))/4000 - 11/4000, 11/1000]

Vp =

[ 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, - (55\*5^(1/2))/2 - 55/2, 110]

current =

(11\*cos(120\*pi\*t))/(1000\*t)

I =

-(33\*pi\*sin(120\*pi\*t))/25

In =

[ 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0, (33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, -(33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, (33\*pi\*2^(1/2)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/100, -(33\*2^(1/2)\*pi\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/100, 0]

Power =

-(726\*pi\*cos(120\*pi\*t)\*sin(120\*pi\*t))/5

Pn =

[ 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, -(363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 - 1/4)\*(5^(1/2) + 5)^(1/2))/10, (363\*2^(1/2)\*pi\*(5^(1/2)/4 + 1/4)\*(5 - 5^(1/2))^(1/2))/10, 0]

Pn =

Columns 1 through 12

0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166

Columns 13 through 24

-134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618

Columns 25 through 36

216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0 -216.9166 -134.0618 134.0618 216.9166 0

