Etim Imabong Renee

16ENG02017

ASSIGNMENT 3

Code(Matrix Inverse Method):

commandwindow

clear

clc

format short g

B =[4; 20; -15; -3; 16; -27]

a= [ 1 1 -2 1 3 -1

2 -1 1 2 1 -3

1 3 -3 -1 2 1

5 2 -1 -1 2 1

-3 -1 2 3 1 3

4 3 1 -6 -3 -2]

g = inv(a)

T =g\*B

Command window(Matrix Inverse Method):

B =

4

20

-15

-3

16

-27

a =

1 1 -2 1 3 -1

2 -1 1 2 1 -3

1 3 -3 -1 2 1

5 2 -1 -1 2 1

-3 -1 2 3 1 3

4 3 1 -6 -3 -2

g =

-0.30282 0.15493 0.084507 0.19718 -0.10563 -0.098592

-0.5493 0.5446 0.81221 -0.21596 0.23474 0.10798

0.33099 -0.037559 -0.26291 -0.0023474 0.32864 0.25117

-0.91549 0.68545 0.79812 -0.08216 0.0023474 -0.20892

1.0915 -0.53521 -0.74648 0.091549 0.1831 0.20423

-0.15493 -0.14554 -0.018779 0.1784 0.023474 -0.089202

T =

1

-2

3

4

2

-1

Code(Gauss Elimination):

commandwindow

clear

clc

format short g

B =[4; 20; -15; -3; 16; -27];

a =

[ 1 1 -2 1 3 -1

2 -1 1 2 1 -3

1 3 -3 -1 2 1

5 2 -1 -1 2 1

-3 -1 2 3 1 3

4 3 1 -6 -3 -2]

F1a =[a(2,1)/a(1,2)]

F2a=[a(3,1)/a(1,2)]

F3a=[a(4,1)/a(1,2)]

F4a=[a(5,1)/a(1,2)]

F5a=[a(6,1)/a(1,2)]

a =[1 1 -2 1 3 -1

a(2,1)-(F1a\*a(1,1)) a(2,2)-(F1a\*a(1,2)) a(2,3)-(F1a\*a(1,3)) a(2,4)-(F1a\*a(1,4)) a(2,5)-(F1a\*a(1,5)) a(2,6)-(F1a\*a(1,6))

a(3,1)-(F2a\*a(1,1)) a(3,2)-(F2a\*a(1,2)) a(3,3)-(F2a\*a(1,3)) a(3,4)-(F2a\*a(1,4)) a(3,5)-(F2a\*a(1,5)) a(3,6)-(F2a\*a(1,6))

a(4,1)-(F3a\*a(1,1)) a(4,2)-(F3a\*a(1,2)) a(4,3)-(F3a\*a(1,3)) a(4,4)-(F3a\*a(1,4)) a(4,5)-(F3a\*a(1,5)) a(4,6)-(F3a\*a(1,6))

a(5,1)-(F4a\*a(1,1)) a(5,2)-(F4a\*a(1,2)) a(5,3)-(F4a\*a(1,3)) a(5,4)-(F4a\*a(1,4)) a(5,5)-(F4a\*a(1,5)) a(5,6)-(F4a\*a(1,6))

a(6,1)-(F5a\*a(1,1)) a(6,2)-(F5a\*a(1,2)) a(6,3)-(F5a\*a(1,3)) a(6,4)-(F5a\*a(1,4)) a(6,5)-(F5a\*a(1,5)) a(6,6)-(F5a\*a(1,6))]

b1=4; b2=20;b3=-15;b4=-3;b5=16;b6=-27;

b2a= b2-((F1a)\*b1), b3a=b3-((F2a)\*b1)

b4a= b4-((F3a)\*b1) ,b5a=b5-((F4a)\*b1) ,b6a=b6-((F5a)\*b1)

% A = [2 -1 1

% 1 2 -1

% 1 -1 2]

% x = [x1; x2; x3]

% B = [-1; 6; -3]

% C = [0 A(1,2)/A(1,1) -A(1,3)/A(1,1)

% -A(2,1)/A(2,2) 0 -A(2,3)/A(2,2)

% -A(3,1)/A(3,3) A(3,2)/A(3,3) 0]

% D =[B(1,1)/A(1,1);B(2,1)/A(2,2);B(3,1)/A(3,3)]

% X=[0;0;0]

% X= (C\*X)+D

Aa=[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 2 -1 -2 -1 2

0 -3 9 -6 -13 6

0 2 -4 6 10 0

0 -1 9 -10 -15 2]

F2=[Aa(3,2)/Aa(2,2)]

F3=[Aa(4,2)/Aa(2,2)]

F4=[Aa(5,2)/Aa(2,2)]

F5=[Aa(6,2)/Aa(2,2)]

A2 =[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 Aa(3,2)-(F2\*Aa(2,2)) Aa(3,3)-(F2\*Aa(2,3)) Aa(3,4)-(F2\*Aa(2,4)) Aa(3,5)-(F2\*Aa(2,5)) Aa(3,6)-(F2\*Aa(2,6))

0 Aa(4,2)-(F3\*Aa(2,2)) Aa(4,3)-(F3\*Aa(2,3)) Aa(4,4)-(F3\*Aa(2,4)) Aa(4,5)-(F3\*Aa(2,5)) Aa(4,6)-(F3\*Aa(2,6))

0 Aa(5,2)-(F4\*Aa(2,2)) Aa(5,3)-(F4\*Aa(2,3)) Aa(5,4)-(F4\*Aa(2,4)) Aa(5,5)-(F4\*Aa(2,5)) Aa(5,6)-(F4\*Aa(2,6))

0 Aa(6,2)-(F5\*Aa(2,2)) Aa(6,3)-(F5\*Aa(2,3)) Aa(6,4)-(F5\*Aa(2,4)) Aa(6,5)-(52\*Aa(2,2)) Aa(6,6)-(F5\*Aa(2,6))]

b3aa =b3a-(F2\*b2a)

b4aa =b4a-(F3\*b2a)

b5aa =b5a-(F4\*b2a)

b6aa =b6a-(F5\*b2a)

Aaa=[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 0 7/3 -2 -13/3 4/3

0 0 4 -6 -8 7

0 0 -2/3 6 20/3 -2/3

0 0 22/3 -10 -40/3 7/3]

F33=[Aaa(4,3)/Aaa(3,3)]

F44=[Aaa(5,3)/Aaa(3,3)]

F55=[Aaa(6,3)/Aaa(3,3)]

A3 =[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 0 2.3333 -2 -4.3333 1.3333

0 0 Aaa(4,3)-(F33\*Aaa(3,3)) Aaa(4,4)-(F33\*Aaa(3,4)) Aaa(4,5)-(F33\*Aaa(3,5)) Aaa(4,6)-(F33\*Aaa(3,6))

0 0 Aaa(5,3)-(F44\*Aaa(3,3)) Aaa(5,4)-(F44\*Aaa(3,4)) Aaa(5,5)-(F44\*Aaa(3,5)) Aaa(5,6)-(F44\*Aaa(3,6))

0 0 Aaa(6,3)-(F55\*Aaa(3,3)) Aaa(6,4)-(F55\*Aaa(3,4)) Aaa(6,5)-(F55\*Aaa(3,5)) Aaa(6,6)-(F55\*Aaa(3,6))]

b4aaa =b4aa-(F33\*b3aa)

b5aaa =b5aa-(F44\*b3aa)

b6aaa =b6aa-(F55\*b3aa)

Aaaa=[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 0 7/3 -2 -13/3 4/3

0 0 0 -18/7 -4/7 33/7

0 0 0 38/7 38/7 -2/7

0 0 0 -26/7 2/7 -13/7]

F444=[Aaaa(5,4)/Aaaa(4,4)]

F555=[Aaaa(6,4)/Aaaa(4,4)]

A4 =[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 0 2.3333 -2 -4.3333 1.3333

0 0 0 -2.5714 -0.57143 4.7143

0 0 0 Aaaa(5,4)-(F444\*Aaaa(4,4)) Aaaa(5,5)-(F444\*Aaaa(4,5)) Aaaa(5,6)-(F444\*Aaaa(4,6))

0 0 0 Aaaa(6,4)-(F555\*Aaaa(4,4)) Aaaa(6,5)-(F555\*Aaaa(4,5)) Aaaa(6,6)-(F555\*Aaaa(4,6))]

b5aaaa =b5aaa-(F444\*b4aaa)

b6aaaa =b6aaa-(F555\*b4aaa)

Aaaaa=[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 0 7/3 -2 -13/3 4/3

0 0 0 -18/7 -4/7 33/7

0 0 0 0 38/9 29/3

0 0 0 0 10/9 -26/3]

F5555=[Aaaaa(6,5)/Aaaaa(5,5)]

A5 =[1 1 -2 1 3 -1

0 -3 5 0 -5 -1

0 0 2.3333 -2 -4.3333 1.3333

0 0 0 -2.5714 -0.57143 4.7143

0 0 0 0 4.2222 9.6667

0 0 0 0 Aaaaa(6,5)-(F5555\*Aaaaa(5,5)) Aaaaa(6,6)-(F5555\*Aaaaa(5,6))]

b6aaaaa =b6aaaa-(F5555\*b5aaaa)

x6=b6aaaaa/A5(6,6)

x5=(b5aaaa-(A5(5,6)\*x6))/A5(5,5)

x4=(b4aaa-((Aaaa(4,5))\*x5)-((Aaaa(4,6))\*x6))/Aaaa(4,4)

x3=((b3aa-((Aaa(3,6))\*x6)-((Aaa(3,5))\*x5)-((Aaa(3,4))\*x4))/Aaa(3,3))

x2=((b2a-(Aa(2,3)\*x3)-(Aa(2,4)\*x4)-(Aa(2,5)\*x5)-(Aa(2,6)\*x6))/Aa(2,2))

x1=(b1-(a(1,2)\*x2)-(a(1,3)\*x3)-(a(1,4)\*x4)-(a(1,5)\*x5)-(a(1,6)\*x6))/a(1,1)

Command Window(Gauss Elimination):

B =

4

20

-15

-3

16

-27

a =

1 1 -2 1 3 -1

2 -1 1 2 1 -3

1 3 -3 -1 2 1

5 2 -1 -1 2 1

-3 -1 2 3 1 3

4 3 1 -6 -3 -2

g =

-0.30282 0.15493 0.084507 0.19718 -0.10563 -0.098592

-0.5493 0.5446 0.81221 -0.21596 0.23474 0.10798

0.33099 -0.037559 -0.26291 -0.0023474 0.32864 0.25117

-0.91549 0.68545 0.79812 -0.08216 0.0023474 -0.20892

1.0915 -0.53521 -0.74648 0.091549 0.1831 0.20423

-0.15493 -0.14554 -0.018779 0.1784 0.023474 -0.089202

T =

1

-2

3

4

2

-1