Ejuoneatse Tosan Dorcas

17/eng06/029

Mechanical engineering

Eng382

Assignment

1 function [dmdt] = tee(t,m)

2

3 dmdt(1)= -((15/500)\*m(1))+ ((5/1000)\*m(2))+1;

4 dmdt(2)= ((15/500)\*m(1))-((18/1000)\*m(2))+ ((3/400)\*m(3));

5 dmdt(3)= ((13/1000)\*m(2))-((13/400)\*m(3));

6

1. dmdt=dmdt';
2. end
   1. commandwindow
   2. clear
   3. clc
   4. close all

5 width= [0:1:1200];

1. initial=[0 0 0];
2. [t,Q]= ode45(@tee,width,initial);
3. figure(1)
4. subplot(3,1,1)

10 plot(t,Q(:,1),'go-')

1. xlabel('Time (min)')
2. ylabel('Volume(litres)')
3. legend('Tank 1', 'Location', 'South')
4. grid on
5. axis tight
6. title('Figure 1:Dynamic Responses of the Tanks')
7. subplot(3,1,2)

18 plot(t,Q(:,2),'b\*--')

1. xlabel('Time (min)')
2. ylabel('Volume(litres)')
3. legend('Tank 2', 'Location', 'South')
4. grid on
5. axis tight
6. subplot(3,1,3)

25 plot(t,Q(:,3),'r+--')

1. xlabel('Time(min)')
2. ylabel('Volume (litres)')
3. legend('Tank 3', 'Location', 'South' )
4. grid on
5. axis tight

