NAME:OJEIKERE OHIKHATEEME

DEPARTMENT: ELECTRICAL ENGR

COURSE CODE: ENG281

MATRIC NUMBER : 17/ENG04/051

**ASSIGNMENT 4**

**INPUT:**

1. commandwindow

2. clear

3. clc

4. A=[1,-2,-1,3;2,3,0,1;1,0,-4,-2;0,-1,3,1]

5. eig(A)

**OUTPUT**

a =

1 -2 -1 3

2 3 0 1

1 0 -4 -2

0 -1 3 1

ans =

2.4323 + 2.2437i

2.4323 - 2.2437i

-1.9323 + 1.7651i

-1.9323 - 1.7651i

Ans:It is unstable because our values gotten have both negative and positive.