JOHN CHIEMEZIEM IKPEAMA

 17/ENG04/031

 ELECTRICAL&ELECTRONICS ENGINEERING

2**.**

commandwindow

clear

clc

A=[1,-2,-1,3;2,3,0,1;1,0,-4,-2;0,-1,3,1]

eig(A)

A =

 1 -2 -1 3

 2 3 0 1

 1 0 -4 -2

 0 -1 3 1

ans =

 2.4323 + 2.2437i

 2.4323 - 2.2437i

 -1.9323 + 1.7651i

 -1.9323 - 1.7651i

 ii) THE SYSTEM OF THE EIGENVALUES IS **UNSTABLE.**

 THIS IS BECAUSE NOT ALL THE EIGENVALUE ARE OF THE SAME OPERATION(SIGN).